{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":257},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":138,"n_cols":8,"rows_kept":138,"merged":[[3,0,4,0],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,7,28,7],[27,8,28,8],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[29,7,30,7],[29,8,30,8],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[31,7,32,7],[31,8,32,8],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,2],[35,3,36,3],[35,4,36,4],[35,5,36,5],[35,7,36,7],[35,8,36,8],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[38,7,39,7],[38,8,39,8],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[41,7,42,7],[41,8,42,8],[45,0,48,0],[45,1,48,1],[45,2,48,2],[45,3,48,3],[45,4,48,4],[45,5,48,5],[45,7,48,7],[45,8,48,8],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[52,4,53,4],[52,5,53,5],[52,7,53,7],[52,8,53,8],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[54,4,55,4],[54,5,55,5],[54,7,55,7],[54,8,55,8],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[56,3,57,3],[56,4,57,4],[56,5,57,5],[56,7,57,7],[56,8,57,8],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,4,59,4],[58,5,59,5],[58,7,59,7],[58,8,59,8],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[60,2,62,2],[60,3,62,3],[60,4,62,4],[60,5,62,5],[60,7,62,7],[60,8,62,8],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[64,2,67,2],[64,3,67,3],[64,4,67,4],[64,5,67,5],[64,7,67,7],[64,8,67,8],[70,0,73,0],[70,1,73,1],[70,2,73,2],[70,3,73,3],[70,4,73,4],[70,5,73,5],[70,7,73,7],[70,8,73,8],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[74,2,75,2],[74,3,75,3],[74,4,75,4],[74,5,75,5],[74,7,75,7],[74,8,75,8],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[79,4,80,4],[79,5,80,5],[79,7,80,7],[79,8,80,8],[81,0,82,0],[81,1,82,1],[81,2,82,2],[81,3,82,3],[81,4,82,4],[81,5,82,5],[81,7,82,7],[81,8,82,8],[83,0,84,0],[83,1,84,1],[83,2,84,2],[83,3,84,3],[83,4,84,4],[83,5,84,5],[83,7,84,7],[83,8,84,8],[85,0,86,0],[85,1,86,1],[85,2,86,2],[85,3,86,3],[85,4,86,4],[85,5,86,5],[85,7,86,7],[85,8,86,8],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[87,2,88,2],[87,3,88,3],[87,4,88,4],[87,5,88,5],[87,7,88,7],[87,8,88,8],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[90,2,91,2],[90,3,91,3],[90,4,91,4],[90,5,91,5],[90,7,91,7],[90,8,91,8],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[92,2,93,2],[92,3,93,3],[92,4,93,4],[92,5,93,5],[92,7,93,7],[92,8,93,8],[94,0,95,0],[94,1,95,1],[94,2,95,2],[94,3,95,3],[94,4,95,4],[94,5,95,5],[94,7,95,7],[94,8,95,8],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[96,2,97,2],[96,3,97,3],[96,4,97,4],[96,5,97,5],[96,7,97,7],[96,8,97,8],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[99,2,100,2],[99,3,100,3],[99,4,100,4],[99,5,100,5],[99,7,100,7],[99,8,100,8],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[101,2,102,2],[101,3,102,3],[101,4,102,4],[101,5,102,5],[101,7,102,7],[101,8,102,8],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[105,2,106,2],[105,3,106,3],[105,4,106,4],[105,5,106,5],[105,7,106,7],[105,8,106,8],[108,0,112,0],[108,1,112,1],[108,2,112,2],[108,3,112,3],[108,4,112,4],[108,5,112,5],[108,7,112,7],[108,8,112,8],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[113,2,114,2],[113,3,114,3],[113,4,114,4],[113,5,114,5],[113,7,114,7],[113,8,114,8],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[118,2,119,2],[118,3,119,3],[118,4,119,4],[118,5,119,5],[118,7,119,7],[118,8,119,8],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[120,2,121,2],[120,3,121,3],[120,4,121,4],[120,5,121,5],[120,7,121,7],[120,8,121,8],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[124,2,125,2],[124,3,125,3],[124,4,125,4],[124,5,125,5],[124,7,125,7],[124,8,125,8],[132,0,134,0],[132,1,134,1],[132,2,134,2],[132,3,134,3],[132,4,134,4],[132,5,134,5],[132,7,134,7],[132,8,134,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Autorizatii de construire eliberate de primaria Craiova in luna iulie 2018"]
[]
[]
["Nr. Cerere","Data Cerere","Nr.","Data Eliberari","Nr. Aviz","Solicitant","Obiect Solicitare","Adresa"]
[null,null,"A.C."]
[109044,"2018-09-07",1050,"2018-02-08",999,"BOBOC COSTINEL ARUN","SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL 1 (EXISTENT) IN LOCUINTA -INTRARE IN LEGALITATE","Strada Micsunele nr. 39"]
[{"$nulls":6},"(Sc=Sd=80,07 mp, Sistem constructiv:zidărie portantă,fundatii b.a.,acoperiş -sarpantă cu învelitoare tablă )."]
[109046,"2018-09-07",1049,"2018-02-08",1000,"BOBOC COSTINEL ARUN","DEMOLARE PARTIALA CASA DE LOCUIT C1-INTRARE IN LEGALITATE","Strada Micsunele nr. 39"]
[{"$nulls":6},"(Sc=Sd=119,88 mp,sistem constructiv: zidarie portanta,fundatii caramida,acoperis- sarpanta,invelitoare tigla)"]
[109323,"2018-09-07",1048,"2018-02-08",1002,"SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA PENTRU SC DIVERS ECO TECH SRL PRIN RATA COSMIN CONSTANTIN","CONSTRUIRE HALĂ PARTER CU DESTINAȚIA \" TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR PERICULOASE SI NEPERICULOASE , Sc=Sd=355,00mp., Su =334,75 mp, sistem constructiv: fundații din B.A, structura metalica, inchideri panouri de tabla gri, acoperis tip sarpanta.) ","Calea Bucuresti nr. 325C"]
[{"$nulls":6},"Conditii: Se vor respecta retragerile, la construcție de 81,79 m si respectiv imprejmuire de 30,79 m. din axul Calea Bucuresti, conform planului de situație vizat spre neschimbare. Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere și picatura la ștreașina. Se vor respecta conditiile din avize/ acorduri și documentația in baza careia se emite autorizatia de construire. Se vor respecta conditiile din acord de mediu nr. 2/2018 emis de APM Dolj, conditiile din avizul nr. 24912/2017 emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, se va respectra legislatia sanitara in vigoare: Ord. MS nr. 119/2014. Conform prevederile Legii 372/2005 privind performanța energetica a cladirilor (republicata), la recepția lucrarilor se va prezenta Certificatul de performanța energetica al cladirii. La receptia lucrarilor se va prezenta dovada ridicarii deseurilor. "]
[113966,"16/07/2018",1047,"2018-02-08",1003,"MARCU GEORGETA SI MARCU STEFAN","CONSTRUIRE LOCUINTA P+1","Strada Corneliu Coposu nr. 73"]
[{"$nulls":6},"(Sc=78,25 mp, Sd= 156,50 mp,Su=110,00 mp,Sl=86,70 mp,sistem constructiv:zidarie portanta,fundatii din b.a.,acoperiş-sarpanta,invelitoare din tigla tabla)"]
[113964,"16/07/2018",1046,"2018-02-08",998,"MARCU GEORGETA si MARCU STEFAN","DESFIINTARE PARTIALA LOCUINTA C1 SI ANEXA C2","Strada Corneliu Coposu nr. 73 bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":6},"(C1:Sc=97,40mp; Sd=97,40mp; Su=99,60mp; Sl= 46,54 mp; C2:Sc=Sd=29,00mp; Su=26,80mp; sistem constructiv: C1:fundatii din b.a., zidărie portanta cărămidă acoperis-sarpanta lemn, invelitoare tigla ceramica,C2:fundaţii b. simplu, zidarie caramida, planseu din grinzi de lemn, acoperis sarpanta din lemn si invelitoare din tabla zincata) "]
[112691,"13/07/2018",1045,"2018-02-08",992,"CAZACU MARIUS PETRISOR SI MIREA IONELA VERONICA","CONSTRUIRE IMPREJMUIRE TEREN SI REALIZARE PUT FORAT","Strada Bucura nr. 91"]
[{"$nulls":6},"(Li=107,75 ml,sistem constructiv:gard bordurat prefabricat,plasa zincata,stalpi teava metalica)"]
[110363,"2018-10-07",1044,"2018-01-08",996,"ENGIE ROMANIA SA PENTRU STANCU NICOLAE PRIN SC PRIMASERV SRL REPREZENTATA PRIN BUCICOIU MARIUS","BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 2,50 ML","Strada Busteni nr. 45 bl. - sc. - et. - ap. -"]
[112360,"2018-12-07",1043,"2018-01-08",995,"DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA PENTRU PATRU SANDU MARIN SI PATRU MIHAELA CRISTINA PRIN SC ELCO SRL REPREZENTATA DE OLOGU DANUT","BRANSAMENT6 ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN IN CABLU ACYY4x25 mmp L = 32,00 ml ŞI MONTARE BMPT 20 A","Strada Olteni nr. 31"]
[113147,"13/07/2018",1042,"2018-01-08",994,"DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU SC OLIVE BIO SRL PRIN SC ELECTRICAL EPC SRL PRIN BOGDAN OPREA","BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT TIP ACYY 4X25 MMP CU L=24,00 M SI MONTARE BMP-T 32 A PE STELAJ METALIC","Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. -"]
[113163,"13/07/2018",1041,"2018-01-08",993,"DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU ISTODOR STELU PRIN SC ELCO SRL REPREZENTAT DE OLOGU DANUT","BRANSAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN CU CONDUCTOR ACYY 2X25MMP CU L=32,00 SI MONTARE BMPM 32A","Strada Fulger nr. 155Q bl. - sc. - et. - ap. -"]
[113940,"16/07/2018",1040,"2018-01-08",991,"DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU SANDU ROBERT IULIAN PRIN SC ENERGOREP SRL PRIN REPREZENTANT OLTEANU ANCA","BRANSAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN CU CABLU TIP ACYY 2X25 MMP IN LUNGIME DE L=26ML SI MONTARE BMPM-40A PE STELAJ METALIC","Strada Vidra nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. -"]
[111066,"2018-11-07",1039,"2018-01-08",987,"SC DIVERSINST SRL REPREZENTATA DE SAVA CAMELIA PENTRU SC SOUTHERN LOGISTICS SRL PRIN REPREZENTANT MARCEA MARCEL","DEVIERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂPRIN AMPLASARE SUBTERANĂ PE ACELAŞI TRASEU ÎN LUNGIME DE 45,00 ML","Strada Henry Ford(1863-1947) nr. 7 bl. - sc. - et. - ap. -"]
[109908,"2018-10-07",1038,"31/07/2018",985,"BANICA MONICA CRISTINA","CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+8,IMPREJMUIRE TEREN SI AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE CU DESTINATIA DE SHOWROOM MATERIALE CONSTRUCTII CU DURATA DE AMPLASARE 10 ANI(L=196,00 ml,constructia birouri-Sc=437,75 mp,Sd=4986,15 mp,Su=4204,15 mp, Sdemisol=437,75 mp, constructie provizorie-Sc=Sd=407,45 mp,Su=389,98 mp,sistem constructiv:cadre din b.a.,fundatii radier b.a.,acoperis-terasa,constructie provizorie-structura metalica,dala groasa b.a.,acoperis-sarpanta,invelitoare panouri termoizolante,imprejmuire-zid de sprijin +tabla perforata prefinisata)","Calea Severinului nr. 32B"]
[117978,"23/07/2018",1037,"31/07/2018",988,"BUFTEANU EUGEN SI GRIGORIE VERGINIA","REALIZARE PUT FORAT","- T75, P12 nr. - bl. - sc. - et. - ap. -"]
["115915","19/07/2018","1036","31/07/2018","989","CALIN IONELA PENTRU PROPRIETARII BL.P31, SC.1, PRIN SC PROGINST SRL","SEPARARE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE PENTRU CONTORIZAREA INDIVIDUALA PE APARTAMENTE","Strada Ceahlaului nr. 16 bl. P31 sc. 1 et. - ap. -"]
["119269","25/07/2018","1035","31/07/2018","990","PAPARA COSTINEL ROMICA REPREZENTANT AL PROPRIETARILOR BL.8 MAN SC.1","SEPARARE INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE IN VEDEREA CONTORIZARII PE APARTAMENTE","Strada Spania nr. 29 bl. 8MAN sc. 1 et. - ap. -"]
["108876","09/07/2018","1034","31/07/2018","986","SC GENEVI WBW INVEST SRL PRIN BARBOSU EUGEN","CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN L=24,41M. ( Locuință: Sc=85,09mp. Sd =165,95mp, Su =132,23mp, Si=97,15mp, sistem constructiv: fundații din B.A, structura zidarie portanta, acoperiș șarpanta din lemn cu invelitoare tabla tip tigla, imprejmuire teren: pe latura de SUD L=24,41mp, fundație b.a., placi prefabricate din beton armat.) ","Strada Muntenia nr. 40G"]
[{"$nulls":6},"Conditii: Se vor respecta retragerile, la imprejmuire de 4,50 m. din axul strazii, conform planului de situație vizat spre neschimbare. Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere și picatura la ștreașina. Se vor respecta conditiile din avize/ acorduri și documentația in baza careia se emite autorizatia de construire. Conform prevederile Legii 372/2005 privind performanța energetica a cladirilor (republicata), la recepția lucrarilor se va prezenta Certificatul de performanța energetica al cladirii. La receptia lucrarilor se va prezenta dovada ridicarii deseurilor."]
["112187","12/07/2018","1033","31/07/2018","977","DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL PRIN SC ENPRO SRL REEPREZENTAT PRIN POPOVICI MIRCEA","BRANSAMENT ELETRIC TRIFAZAT SUBTERAN IN CABLU TIP ACYY 4x120 mmp CU L= 10,00 ml ","Strada Dimitrie Gerota nr. 7"]
[{"$nulls":6},"SI MONTARE FDCS 1T PE STELAJ METALIC"]
["112796","13/07/2018","1032","31/07/2018","981","DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU OZUNU GABRIEL ANDREI PRIN SC MIHRA ELECTRIC SRL PRIN IMPUTERNICIT TRIFANESCU BOGDAN","BRANSAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN IN CABLU TIP ACYY 2X25 mmp, L = 32 mmp","Strada Drumul Cornesului nr. 82 A"]
[{"$nulls":6},"SI MONTARE BMPM 32 A"]
["105105","02/07/2018","1031","31/07/2018","983","CONSILIUL JUDETEAN DOLJ prin presedinte PRIOTEASA ION","REABILITAREA , CONSOLIDAREA SI DOTAREA MONUMENTULUI ISTORIC \"CASA DIANU\" (CORP C1) CA MUZEU AL CARTII SI EXILULUI ROMANESC ( Imobilul: Sc=648mp. Sd =1712mp, sistem constructiv: zidarie portanta cu mortar var - nisip cu fundatii din beton simplu si caramida, acoperiș șarpanta din lemn cu invelitoare tabla zincata.)","Strada 24 Ianuarie nr. 4"]
["105123","02/07/2018","1030","31/07/2018","984","ENGIE ROMANIA SA PRIN PROIECTANT ASOCIEREA SC TRACTEBEL ENGINEERING SA-SC INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL PRIN REPREZENTANT CIOCĂNESCU PETRE","REABILITARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE,JUDETUL DOLJ,LOCALITATEA CRAIOVA,STRADA ROMANIA MUNCITOARE,GIOVANNI PERESUTTI CU CONDUCTE ŞI INSTALAŢII DE RACORDARE MP DIN PE 100 SDR11","Strada Romania Muncitoare, Giovanni Peresutti nr. - bl. - sc. - et. - ap. -"]
["108570","06/07/2018","1029","31/07/2018","980","BIRDAU GHEORGHE SI BIRDAU ALINA CRISTIANA","CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA Sp+P+1","Strada Antiaeriana nr. 11"]
[{"$nulls":6},"(Sc=140,70 mp, Sd= 320,55 mp,Su=244,00 mp,Sl=143,00 mp,Spsubsol=33,15 mp,sistem constructiv:zidarie portanta,fundatii din b.a.,acoperiş-sarpanta,invelitoare din tigla)"]
["105129","02/07/2018","1028","31/07/2018","982","ENGIE ROMANIA SA PRIN PROIECTANT ASOCIEREA SC TRACTEBEL ENGINEERING SA-SC INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL PRIN REPREZENTANT CIOCĂNESCU PETRE","REABILITARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE, JUDETUL DOLJ, LOCALITATEA CRAIOVA, STRADA SĂRARILOR, CU CONDUCTE ŞI INSTALAŢII DE RACORDARE MP DIN PE 100 SDR11","- străzi: Sărarilor,Mircești,Runcu nr. - bl. - sc. - et. - ap. -"]
["108163","05/07/2018","1027","31/07/2018","973","PETRESCU CONSTANTIN NOROCEL ȘI PETRESCU PETRE OVIDIU","EXTINDERE P+1 CU DESTINAȚIA ATELIER REPARAȚII MAȘINI AGRICOLE LA CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ATELIER REPARAȚII MAȘINI AGRICOLE CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU - MODIFICARE DE TEMĂ IN TIMPUL EXECUȚIEI CONFORM ART.66 DIN ORDINUL 839/2009","- T70,P11,CORP 1 nr. -"]
[{"$nulls":6},"(Sc=72,00mp; Sd=144,00mp; Su=137,00mp; sistem constructiv: fundatii b.a., structura metalica, acoperiş-sarpanta, invelitoare panouri sandwich)"]
["110586","11/07/2018","1026","31/07/2018","979","BUDURU CONSTANTIN SI BUDURU REVEICA","CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+M prin MODIFICARE DE TEMA PE PARCURSUL EXECUTIEI CONFORM ART 66 DIN ORD 839/2009 AUTORIZATA CU AC NR. 543/2018 ( Sc=108,06mp, Sd= 217,76mp, Su= 175,76mp, Sl= 46,79mp; sistem constructiv: zidarie din caramida si cadre dein beton armat, fundatii continue din b.a., plansee din b.a., acoperis sarpanta, invelitoare tabla)","Strada Tudor Vladimirescu nr. 117A"]
["107503","04/07/2018","1025","31/07/2018","978","TOMA GHEORGHE SI TOMA MARIA","ACOPERIRE TERASA SI REALIZARE CHIOSC CONSTRUCTIE PROVIZORIE CU DURATA DE AMPLASARE 10 ANI (Sc=Sd=41,40mp., sistem constructiv : lemn acoperis sarpanta invelitoare tigla, finisaj exterior lemn natural.) ","Strada Nicolae Balcescu nr. 13"]
[{"$nulls":6},"Conditii: Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere și picatura la ștreașina. Se vor respecta conditiile din avize/ acorduri și documentația in baza careia se emite autorizatia de construire. La receptia lucrarilor se va prezenta dovada ridicarii deseurilor. Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprie, constructia ce va avea caracter provizoriu va fi desfiintata prin grija si pe cheltuiala beneficiaruluiin termenul prevazut in notificarea primita din partea PMC in functie de necesitatile urbanistice din zona fara a necesita despagubiri."]
["115536","18/07/2018","1024","31/07/2018","976","ENGIE ROMANIA SA PENTRU BOLD RINALDO LUCIAN PRIN PRIMASERV SRL REPREZENTATĂ PRIN BUCICOIU MARIUS","BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 11,00ML","Strada Cavaleriei nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. -"]
["112924","13/07/2018","1023","31/07/2018","975","DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU BL 62B SC 2 PRIN SC ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS SRL REPREZENTATĂ DE FLORICEL MARIUS MIREL","MODERNIZARE BRANSAMENTE ELECTRICE BLOC 62B SC 2","Bulevardul Oltenia nr. - bl. 62B sc. 2 et. - ap. -"]
["112926","13/07/2018","1022","31/07/2018","974","DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU BL 55B PRIN SC ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS SRL REPREZENTATĂ PRIN FLORICEL MARIUS MIREL","MODERNIZARE BRANSAMENTE ELECTRICE BLOC 55B","Strada Emil Girleanu nr. 55B"]
[{"$nulls":6},"Golurile practicate în planşee şi ziduri se vor executa cu respectarea condiţiilor precizate prin raportul de expertiză tehnică prezentat."]
[{"$nulls":6},"Se vor respecta condiţiile precizate prin avizele de amplasament emise din partea Distrigaz Sud Reţele şi Telekom Communications Romania SA."]
[{"$nulls":6},"Lucrările se vor desfăşura între anumite ore, program stabilit cu acordul asociaţiei de proprietari."]
["113759","16/07/2018","1021","31/07/2018","972","PREDA MIRELA COSMINA SI PREDA SORINEL","AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE GARAJ CU DURATA DE 10 ANI - INTRARE IN LEGALITATE (Sc = Sd 35,64 mp, sistem constructiv:structura metalica, fundatii din b.a., peretii exteriori din panouri tip sandwich, acoperis tip sarpanta, invelitoarea din panouri tip sandwich)","Bulevardul Nicolae Romanescu nr. 204 bl. - sc. - et. - ap. -"]
["111864","12/07/2018","1020","31/07/2018","971","ENGIE ROMANIA SA PENTRU IORGOIU ANIELA DANA PRIN SC PRIMASERV SRL REPREZENTATA DE BUCICOIU MARIUS","BRANSAMENT GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE DIN PE 100, SDR11, De 32MM CU L=3,50 M","Strada Tomis nr. 21A bl. - sc. - et. - ap. -"]
["111857","12/07/2018","1019","31/07/2018","970","ENGIE ROMANIA SA PENTRU TRANDAFIRESCU GEORGE PRIN SC PRIMASERV SRL REPREZENTATA DE BUCICOIU MARIUS","BRANSAMENT GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE DIN PE 100, SDR 11, De32 MM CU L=4,00 M","Strada Riului nr. 245 bl. - sc. - et. - ap. -"]
["109644","10/07/2018","1018","27/07/2018","966","SONEI LEONARD IONUT SI SONEI OANA MARIA","SUPRAETAJARE PARTIALA CORP C1 DE LA P LA P+1, EXTINDERE P+1 CU PARCARE ACOPERITA - MODIFICARE DE TEMA IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII IN PERIOADA DE VALABILITATE A A.C., NR. 1510/04.12.2017 LA OBIECTIVUL CONFORM ORD. MLPTL NR. 839/2009, ART 66 (Sc=50,15mp. Sd =99,05mp, Su =122,40mp, Si=77,72m, sistem constructiv: fundații continue din B.A, structura zidarie, acoperiș șarpanta din lemn cu invelitoare tabla.)","Strada Nicolae Iorga nr. 44"]
[{"$nulls":6},"Conditii: Se vor respecta retragerile de 18,00m din axul strazii Nicolae Iorga conform planului de situație vizat spre neschimbare. Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere și picatura la ștreașina. Se vor respecta conditiile din avize/ acorduri și documentația in baza careia se emite autorizatia de construire. Podul este nelocuibil. Conform prevederile Legii 372/2005 privind performanța energetica a cladirilor (republicata), la recepția lucrarilor se va prezenta Certificatul de performanța energetica al cladirii. La receptia lucrarilor se va prezenta dovada ridicarii deseurilor."]
["109331","09/07/2018","1017","27/07/2018","969","SC STARTCON CG SRL REP DE GIRGEL VICTORIA","CONSTRUIRE TREI LOCUINTE P+1","Strada Vidra nr. 41"]
[{"$nulls":6},"(locuinta C1,C2,C3-Sc=3x77,53=232,59 mp, Sd= 3x155,06=465,18 mp,Su=3x124,30=372,90 mp,Sl=3x86,48=259,44 mp,sistem constructiv:zidarie portanta+samburi din b.a.,fundatii din b.a.,acoperiş-sarpanta,invelitoare din tabla)"]
["111144","11/07/2018","1016","27/07/2018",null,"PURICE CRISTIAN RADU SI DICU MIHAELA","CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA S+P+M-CONTINUARE DE LUCRARI","- T22,P16 nr. -"]
[{"$nulls":6},"(Sc=140,00 mp,Sd=300,00 mp,Su=175,00 mp,sistem constructiv:cadre de b.a.(stilpi si grinzi de beton armat),elevatii si fundatii continui de beton armat,plansee de beton armat peste subsol si parter si lemla mansarda,sarpanta-lemn,invelitoare din tabla).Rest de executat:acoperisul pentru parcajul auto,montat polata la streasina,instalatii sanitare,electrice si finisajele la mansarda."]
["112825","13/07/2018","1015","27/07/2018","967","OLTEANU IONEL ADI SI OLTEANU ELVIRA MANUELA","CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI AMPLASARE BAZIN ETANS VIDANJABIL PREFABRICAT PENTRU APE UZATE MENAJERE","Strada Carpenului nr. 106"]
[{"$nulls":6},"(Sc=112,43 mp, Sd= 217,09 mp,Su=154,77 mp,Sl=108,16 mp,sistem constructiv:zidarie portanta,fundatii din b.a.,acoperiş-sarpanta,invelitoare din tabla)"]
["109068","09/07/2018","1014","27/07/2018","964","DIACONU IULIAN SI DIACONU VIORICA","CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI ÎMPREJMUIRE TEREN","Aleea 5 Ramuri nr. 8 A"]
[{"$nulls":6},"Sc =95,92 mp; Sd = 177,86 mp; Sl = 151,18 mp: Sl = 80,17 mp; L totala imprejm. = 112,29 ml"]
[{"$nulls":6},"Sistem constructiv : fundatii continue b.a,zidarie cu samburi b.a, planseu b.a, acopersi tip sarpanta lemn cu invelitoare din tigla Imprejmuire- elemente prefabricate beton cu stalpi beton pe toate laturile; la Sud poarta pietonala si carosabila "]
["113776","16/07/2018","1013","27/07/2018","965","STOIAN MARIAN GIONI REPREZENTANT AL PROPRIETARILOR Bloc D35 SCARA 2","SEPARARE INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE PENTRU CONTORIZARE PE APARTAMENTE A CONSUMUILUI DE GAZE NATURALE","Strada Col. Scarlat Demetriade nr. 8 bl. D35 sc. 2"]
["114921","17/07/2018","1012","27/07/2018",null,"SUNA DANIELA SI SUNA DAN","CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI IMPREJMUIRE TEREN -CONTINUARE DE LUCRĂRI","Strada Moldova nr. 61B bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":6},"(Sc=88,00mp;Sd=138,00mp;Su=116,61mp;Sl=77,87mp;sistem constructiv:fundații b.a.,zidărie cărămidă,acoperiș-șarpantă,învelitoare tablă,împrejmuire:Li=69,86ml;sistem constructiv:fundații b.a.,stîlpi metalici,panouri tip grilă verticală sudate) "]
[{"$nulls":6},"CONDIȚII:"]
[{"$nulls":6},"Construcția va respecta retragerea de 11,79ml iar împrejmuire va respecta retragerea de 4,50ml din axul aleii de acces.Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servituatea la vedere și picătura la streașină.Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor face strict în incinta proprietății.Se vor respecta declarațiile autentificate nr.5211/04.10.2010 și nr.5212/04.10.2010 NP Stefănescu Floriana.Se vor respecta avizele,acordurile și documentația tehnică care a stat la baza emiterii autorizației de construire nr.1095 din 26.08.2014.Conform Legii 372/2005 cu modificările ulterioare,la recepția lucrării se va prezenta Certificat de perfomanță energetică a clădirii."]
["115918","19/07/2018","1011","27/07/2018","968","PROPRIETARII BLOCULUI P31,SC.2 DIN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CEAHLĂULUI NR.16 REPREZENTANT DRAGHICI PAULA MONICA IOANA","SEPARAREA INSTALAȚIEI DE UTILIZARE GAZE NATURALE PE CASA SCĂRII IN VEDEREA CONTORIZĂRII INDIVIDUALE PE APARTAMENTE","Strada Ceahlaului nr. 16 bl. P31 sc. 2 et. - ap. -"]
["117909","23/07/2018","1010","27/07/2018","963","MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN IMPUTERNICIT NUTA MARIA","REABILITARE” FÂNTÂNA PURCARULUI ” PENTRU BĂUT APĂ, DE TIP CIȘMELE (DE PERETE)(Sc=Sd=9,48mp; sistem constructiv: fundatii beton, zidarie cărămidă, acoperis-sarpanta lemn, invelitoare țiglă)","Strada Matei Basarab nr. 9A bl. - sc. - et. - ap. -"]
["106135","03/07/2018","1008","27/07/2018",null,"MIHAI IOANA","DESFIINTARE CORPURI C1 ( locuinta ), C2, C3, C4- CONTINUARE DE LUCRARI","Strada Banul Stepan nr. 55"]
[{"$nulls":6},"Corp C1- Sc = 120,82 mp; Sd = 129,53 mp ; Su = 99,92 mp ; Sl = 47,28 mp ; "]
[{"$nulls":6},"Corp C2- Sc=Sd = 19,36 mp ; Su =13,93 mp ; Corp C3- Sc = Sd = 5,71 mp ; Su = 3,64 mp ; "]
[{"$nulls":6},"Corp C4 - Sc = Sd = 7,66 mp Su = 7,27 mp ; Sistem constructiv : fundatii caramida, zidarie portanta,planseu de lemn, sarpanta de lemn cu invelitoare din tabla"]
["108986","09/07/2018","1005","26/07/2018","957","CIOBANU ION CRISTIAN","CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER,FOISOR DE LEMN SI IMPREJMUIRE TEREN CU L=76,97 ML","Aleea 2 Plopului nr. 3"]
[{"$nulls":6},"(locuinta-Sc=Sd= 99,00 mp,Su=81,03 mp,Sl=61,36 mp,foisor-Sc=Sd=6,00 mp,sistem constructiv:zidarie portanta,fundatii din b.a.,acoperiş-sarpanta,invelitoare din tigla metalica,imprejmuire-sud,vest-stalpi si placi prefabricate,strada- stalpi b.a.,panouri din fier forjat)"]
["110421","10/07/2018","1004","26/07/2018","958","ENGIE ROMANIA SA PENTRU GHITAN GHEORGHE SI DOBRESCU LENUȚA PRIN PRIMA SERV SRL REPREZENTANT PRIN BUCIOIU MARIUS","REALIZARE BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ L=2,50ML","Strada Fulger nr. 109G bl. - sc. - et. - ap. -"]
["112807","13/07/2018","1003","26/07/2018","959","DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU HODOROG GHEORGHE PRIN SC MIHRA ELECTRIC SRL PRIN REPREZENTANT TRIFANESCU BOGDAN","BRANSAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN CU CABLU TIP ACYY 2X25MMP IN L=33ML SI MONTARE BMPM 40A","Strada Noua nr. 19 bl. - sc. - et. - ap. -"]
["105318","02/07/2018","1002","26/07/2018",null,"SORICA ION SI SORICAMIHAELA","CONSTRUIRE LOCUINTA P+1p+Mp - CONTINUARE LUCRARI ( Sc=97,10mp, Sd=174,90mp din care Sd mansarda-47mp, Su=134,90mp, Sl=80,90mp, sistem constructiv : fundatii din b.a., zidarie portanta cu stalpisori din b.a. si cadre din b.a., acoperis sarpanta, invelitoare tigla metalica)","Strada SERBAN CANTACUZINO nr. 72"]
["107338","04/07/2018","1001","26/07/2018","956","CONSILIUL JUDETEAN DOLJ PRIN PRIOTEASA ION","DESFIINTARE IMOBIL P+1E PARTIAL - CORP C1","Strada Mihail Kogalniceanu nr. 20A"]
[{"$nulls":6},"(Sc=187,00 mp,Sd=240,35 mp,Su=160,98 mp,sistem constructiv:zidarie portanta,fundatii din caramida,acoperiş-sarpanta,invelitoare tabla)"]
["108818","06/07/2018","1000","25/07/2018","953","PREDA TOMA SI PREDA MARIA","DESFIINTARE CORP C1 SI C2, DESFIINTARE ACOPERIS CORP C1-INTRARE IN LEGALITATE","Strada Constantin Lecca nr. 46A"]
[{"$nulls":6},"(Sc=88,26 mp,Sd=126,66 mp,Su=74,82 mpm,sistem constructiv: zidarie,fundatii caramida,acoperis- sarpanta,invelitoare tigla)"]
["108312","06/07/2018","999","25/07/2018","949","MOLCUT AGLAIA","REALIZARE EXTINDERE PARTER-MODIFICARE DE TEMA IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR CONFORM ORD.839/2009,ART.66","Strada Muncelului nr. 1"]
[{"$nulls":6},"(Sc=Sd=78,85 mp,Su=75,80 mp,Sl=12,10 mp,sistem constructiv : zidarie portanta,fundatii din b.a.,acoperiş-sarpanta,invelitoare din tabla)"]
["108251","05/07/2018","998","25/07/2018","948","CALUIANU ION SI CALUIANU MARIA CRISTINA","CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E","Strada Pescarusului nr. 24B"]
[{"$nulls":6},"(Sc=80,78 mp, Sc=96,60 mp -cu proiectia etajului,Sd= 173,41 mp,Su=134,82 mp,Sl=71,43 mp,sistem constructiv:zidarie portanta,fundatii din b.a.,acoperiş-sarpanta,invelitoare din tigla metalica)"]
["107993","05/07/2018","997","25/07/2018","951","SC SUBANSAMBLE AUTO SA PRIN CHIROIU RALUCA","DESFIINȚARE CORP C15 (ACTUAL C5) - STAȚIE GAZE ȘI CORP C4","Strada Banul Stepan nr. 1A"]
[{"$nulls":6},"(C4-Sc=Sd=165,00 mp,Su=107,08 mp,C5-Sc=Sd=27,00 mp,Su=19,80 mp,sistem constructiv: zidarie portanta,fundatii b.a.,acoperis- sarpanta,invelitoare tabla)"]
["109388","09/07/2018","994","25/07/2018","947","DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU SIRBULEŢU DANIEL CLAUDIU, SIRBULETU CARMEN ELENA, LACATUSU RAZVAN CRISTIAN, LACATUSU ANGELA LORENA , SIRBULETU MARIUS CORNEL ŞI SIRBULETU ROXANA PRIN SC DD ELECTRO CONSTRUCT SRL REPREZENTATA DE MARCU DANUT","BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN CU CABLU TIP ACYY 4X25 MMP ÎN LUNGIME DE 20,00 ML ŞI MONTARE FDCS 2T-32A","Strada Nicolae Iorga nr. 92A bl. - sc. - et. - ap. -"]
["108134","05/07/2018","993","25/07/2018","952","BUZDUC VALERIU SI BUZDUC ELENA","EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA CORP C1- P CU P+M, MANSARDARE PARTIALA CORP C1 SI ,MODIFICARI STRUCTURALE LA ANEXA C2-P - INTRARE IN LEGALITATE (Sc=27,88mp. Sd =88,97mp, Su =86,42mp, Sl=37,17m, sistem constructiv: fundații din caramida cu b.a, structura zidarie portanta, acoperiș șarpanta din lemn cu invelitoare tabla.","Strada Marasesti nr. 36"]
[{"$nulls":6},"Conditii: Se vor respecta retragerile planului de situație vizat spre neschimbare. Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere și picatura la ștreașina. Se vor respecta declaratiile notariale nr. 146/06.12.2013, si declaratia nr. 684/03.07.2018. Se va respecta expertiza tehnica nr. 40/2017, si referat de expertiza tehnica nr. 40/2017, raport de expertiza tehnica privind indeplinirea cerintei esentiale \"securitate la incendiu\". nr. 68/2017. Se vor respecta conditiile din avize/ acorduri și documentația in baza careia se emite autorizatia de construire. Conform prevederile Legii 372/2005 privind performanța energetica a cladirilor (republicata), la recepția lucrarilor se va prezenta Certificatul de performanța energetica al cladirii. La receptia lucrarilor se va prezenta dovada ridicarii deseurilor."]
["107073","04/07/2018","992","25/07/2018","950","MIU VALENTIN si MIU NICOLETA LILIANA","CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN (Locuință: Sc=2X127,40MP =254,8mp. Sd =2X242,67MP=485,34mp, Su =416,18mp, Si=16,16m, sistem constructiv: fundații din B.A, structura zidarie, acoperiș șarpanta din lemn cu invelitoare tabla tip tigla, imprejmuire teren: L=233m, fundație b.a., stalp metalic si panouri din plasa de sarma zincata.) ","Strada Drumul Cornesului nr. 60"]
[{"$nulls":6},"Conditii: Se vor respecta retragerile, la construcție de 12,30m si respectiv imprejmuire de 7.00 m. din axul strazii Cornesului, si 35,43m pentru constructie si 25,76m din axul canalului, conform planului de situație vizat spre neschimbare. Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere și picatura la ștreașina. Se vor respecta conditiile din avize/ acorduri și documentația in baza careia se emite autorizatia de construire. Conform prevederile Legii 372/2005 privind performanța energetica a cladirilor (republicata), la recepția lucrarilor se va prezenta Certificatul de performanța energetica al cladirii. La receptia lucrarilor se va prezenta dovada ridicarii deseurilor."]
["107346","04/07/2018","991","25/07/2018",null,"SULTAN AURELIA SI SULTAN FLORENTIN","CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2,IMPREJMUIRE TEREN,FOSA VIDANJABILA SI PUT FORAT-CONTINUARE DE LUCRARI ","Strada Gheorghe Asachi nr. 6"]
[{"$nulls":6},"(Li=90,0 ml,Sc=165,72 mp,Sd=699,30 mp,Su=348,27 mp,Sl=233,73 mp,sistem constructiv:zidarie portanta din caramida,samburi din b.a.,fundatii din b.a.,acoperiş-sarpanta,invelitoare din tabla,imprejmuirea-zidarie din boltari+stilpi din b.a.).Rest de executat:etajul 1 si 2,acoperis,tamplarie interioara si exterioara,finisaje exterioare si interioare,put forat,fosa vidanjabila,imprejmuire. "]
["106297","03/07/2018","990","25/07/2018","942","PANDURU MARIN SI PANDURU CONSTANTA","MODIFICARE TEMA IN TIMPUL EXECUTIEI LA: MODIFICARI STRUCTURALE SI NESTRUCTURALE, INTERIOARE SI EXTERIOARE LA FATADA IMOBIL EXISTENT P+M- INTRARE IN LEGALITATE (Sc=85,00mp. Sd =170.00mp, Su =127,50mp, Sl=84m, sistem constructiv: fundații din B.A, structura zidarie portanta, acoperiș șarpanta din lemn cu invelitoare tigla.) Modificari propuse : marirea terasei de la intrare; inchiderea pe laterala si acoperirea celor doua balcoane la fatada principala si posterioara.","Strada Pictor Oscar Obedeanu nr. 51"]
[{"$nulls":6},"Conditii: Se vor respecta ”retragerile, la construcție de 51,27m din axul strazii Pictor Oscar Obedeanu, conform planului de situație vizat spre neschimbare. Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere și picatura la ștreașina. Se vor respecta conditiile din avize/ acorduri și documentația in baza careia se emite autorizatia de construire. Conform prevederile Legii 372/2005 privind performanța energetica a cladirilor (republicata), la recepția lucrarilor se va prezenta Certificatul de performanța energetica al cladirii. La receptia lucrarilor se va prezenta dovada ridicarii deseurilor. "]
["109389","09/07/2018","989","25/07/2018",null,"ILIESCU TRAIAN ALEXANDRU","IMPREJMUIRE TEREN -CONTINUARE DE LUCRARI ( L=277,51m, sistem constructiv plasa fier , stalpi fier)","Strada George Enescu nr. 49B"]
["107058","04/07/2018","988","25/07/2018","943","SC GENEVI WBW INVEST SRL PRIN BARBOSU EUGEN","CONSTRUIRE LOCUINTA P SI IMPREJMUIRE TEREN Sc=Sd=84,41mp, Su =67,77mp, Si=53,36m, sistem constructiv: fundații din B.A, structura zidarie portanta, acoperiș șarpanta din lemn cu invelitoare tabla tip tigla, imprejmuire teren: L=48,64mp, fundație b.a., stalp prefabricati si panouri din placi prefabricate.) ","Strada Muntenia nr. 42L"]
[{"$nulls":6},"Conditii: Se vor respecta ”retragerile, la construcție de 16,65m si respectiv imprejmuire de 4,50 m. din axul aleii de acces, conform planului de situație vizat spre neschimbare. Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere și picatura la ștreașina. Se vor respecta conditiile din avize/ acorduri și documentația in baza careia se emite autorizatia de construire. Podul este nelocuibil. Conform prevederile Legii 372/2005 privind performanța energetica a cladirilor (republicata), la recepția lucrarilor se va prezenta Certificatul de performanța energetica al cladirii. La receptia lucrarilor se va prezenta dovada ridicarii deseurilor."]
["105269","02/07/2018","987","25/07/2018","944","SC PS MULTISERVICES SRL PRIN PANDIA VALENTINA IONELA","AMPLASARE DOUĂ FIRME NELUMINOASE IN CONSOLĂ PE FATADA CLADIRII ","Calea Unirii nr. 28B"]
[{"$nulls":6},"(firma 1-Sf=0,60 mp,firma 2-Sf=0,60 mp)"]
["107046","04/07/2018","986","25/07/2018","945","DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU NEAMŢU MARILENA PRIN SC MIHRA ELECTRIC SRL REPREZENTATA DE TRIFANESCU BOGDAN LAURENTIU","EXTINDERE LES 0,4 KV CU CABLU ACYY 4X70 MMP ÎN LUNGIME DE 200,00 ML ŞI MONTARE FDCS 1M-32A","Strada Drumul Industriilor nr. 119 bl. - sc. - et. - ap. -"]
["108456","06/07/2018","985","25/07/2018","946","DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU LOACA EMIL FLORENTIN SI LOCA DOINA PRIN MF ELECTRIC SRL REPREZENTATĂ DE SOMOLDOC MARIN","BRANSAMENT ELECTRIC SUBTERAN","Strada Piatra Neamț nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. -"]
["107180","04/07/2018","984","24/07/2018","939","OPRAN MARIN SI OPRAN GABRIELA","CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN ","Calea Unirii nr. 132"]
[{"$nulls":6},"(Li=29,75 ml,Sc=148,00 mp, Sd= 296,00 mp,Su=241,50 mp,Sl=117,00 mp,sistem constructiv:cadre din b.a.,fundatii din b.a.,acoperiş-sarpanta,invelitoare din tabla,imprejmuire-vest-stalpi si elemente metalice,est-stalpi +zidarie si elemente metalice si lemn)"]
["105131","02/07/2018","983","24/07/2018","941","ENGIE ROMANIA SA PRIN PROIECTANT ASOCIEREA SC TRACTEBEL ENGINEERING SA-SC INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL PRIN REPREZENTANT CIOCĂNESCU PETRE","REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE PE STR. LĂSTARIŞULUI, IEZERULUI, ŢĂRĂNCUŢEI, LOCALITATEA CRAIOVA, JUDETUL DOLJ, CU CONDUCTE ŞI INSTALAŢII DE RACORDARE MP DIN PE 100 SDR11 SI REALIZAREA PROTECŢIEI CATODICE ÎNTRE REŢELELE DE OŢEL DE PE STRADA ŢĂRĂNCUŢEI LA INTERSECŢIE CU STRADA IEZERULUI, STRADA SALCIEI LA INTERSECŢIE CU STRADA IEZERULUI","Strada Lastarisului, Iezerului, Tarancutei, Salciei nr. - bl. - sc. - et. - ap. -"]
["107354","04/07/2018","981","24/07/2018","928","ENGIE ROMABNIA SA PENTRU NICOLAE ECATERINA PRIN SC PRIMASERV SRL","BRSNSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA L = 8,50 m","Strada Piriului nr. 5A"]
[{"$nulls":6},"CPNDITII :"]
[{"$nulls":6},"La finalizarea investitiei se va aduce la starea initiala de functionare zona afectata de lucrare"]
[{"$nulls":6},"Se vor respecta conditiile din avizul emis de Compania de Apa Oltenia SA ."]
[{"$nulls":6},"Pentru realizarea investitiei in partea carosabila, acostament, trotuar sau instituirea de restrictii de circulatie se va spolicita un alt aviz de la Biroul Rutier Craiova"]
["109968","10/07/2018","979","20/07/2018","937","SERDARU ILIE","CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3 LOCUINTE COLECTIVE (Locuință: Sc=132,60mp. Sd =721,65mp, Su =560,85 mp, Si=438,86mp, sistem constructiv: fundații din B.A, structura din cadre de b.a., acoperiș șarpanta cu invelitoare tabla faltuita gri). ","Strada Soimului nr. 34"]
[{"$nulls":6},"CONCLUZII: Se vor respecta retragerile, la construcție de 40,00m din axul strazii str. Soimului, conform planului de situație vizat spre neschimbare. Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere și picatura la ștreașina. Se vor respecta conditiile din avize/ acorduri și documentația in baza careia se emite autorizatia de construire. Conform prevederile Legii 372/2005 privind performanța energetica a cladirilor (republicata), la recepția lucrarilor se va prezenta Certificatul de performanța energetica al cladirii. La receptia lucrarii se va preyenta dovada ridicarii deseurilor."]
["110377","10/07/2018","978","20/07/2018","936","DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU SC BUJORULUI RESIDENCE SRL PRIN SC EXPERT PRO SRL","ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUINȚE COLECTIVE","Strada Dimitrie Bolintineanu nr. 1A bl. - sc. - et. - ap. -"]
["110088","10/07/2018","977","20/07/2018","935","SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU BUSTEAN PAULA PRIN SC PRIMASERV SRL","BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE 100SDR 11 Dn 32 mm IN LUNGIME DE L=9,20 m","Strada Drumul Muntenilor nr. 14B bl. - sc. - et. -"]
["107280","04/07/2018","976","20/07/2018","934","STEPAN DUMITRU REPREZENTANT AL PROPRIETARILOR BL.a3, sc.3 PRIN SC PALPROIECT SRL","SEPARARE INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE PENTRU CONTORIZARE PE APARTAMENTE A CONSUMULUI DE GAZE NATURALE","Strada Mihail Strajan nr. 1 bl. a3 sc. 3"]
["107063","04/07/2018","974","20/07/2018","932","GHIDICEANU MIHAI RENATO SI GHIDICEANU ANA LAVINIA","CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+1E","Strada Zorele nr. 3A"]
[{"$nulls":6},"(Sc=52,89 mp,Sd=139,91 mp,Su=105,12 mp,Sl=42,17 mp,Sp=34,13 mp,sistem constructiv: zidarie portanta,fundatii din b.a.,acoperiş-sarpanta,invelitoare din tabla tip tigla)."]
["108336","06/07/2018","972","20/07/2018","930","CIUPERCEANU DANUT SI CIUPERCEANU DANIELA","CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI TERASA ACOPERITA - CONSTRUCTIE PROVIZORIE CU DURATA DE AMPLASARE 10 ANI (Sc=Sd=167,65mp, Su =134,80mp, Si=69,18m, sistem constructiv: fundații din B.A, structura zidarie portanta, acoperiș șarpanta din lemn cu invelitoare tabla.) ","Strada Cavaleriei nr. 15"]
[{"$nulls":6},"Conditii: Se vor respecta ”retragerile, la construcție de 18,20m din axul strazii Cavaleriei, conform planului de situație vizat spre neschimbare. Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere și picatura la ștreașina. Se vor respecta conditiile din avize/ acorduri și documentația in baza careia se emite autorizatia de construire. Podul este nelocuibil. Terasa acoperita care va avea caracter provizoriu va fi desfiintata prin grija si pe cheltuiala beneficiarului in termen de 30 zile de la sesizarea in scris in functie de necesitatile din zona fara a solicita despagubiri. Conform prevederile Legii 372/2005 privind performanța energetica a cladirilor (republicata), la recepția lucrarilor se va prezenta Certificatul de performanța energetica al cladirii. La receptia lucrarilor se va prezenta dovada ridicarii deseurilor."]
["110364","10/07/2018","971","20/07/2018","933","ENGIE ROMANIA SA PENTRU SUCIU MARIN PRIN PRIMASERV SRL","REALIZARE BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 18,50ML","Strada Brestei nr. 679"]
["106051","03/07/2018","957","19/07/2018","913","ENGIE ROMANIA SA PENTRU CONSTANTIN PAULA CAMELIA PRIN SC PRIMASERV SRL","BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA L = 17,00 m","Strada Virgil Madgearu nr. 19"]
["107644","05/07/2018","956","19/07/2018",null,"POGONARU NICOLAE SI POGONARU TITINA","DESFIINTARE LOCUINTA PARTER ( corp C1 ) - CONTINUARE DE LUCRARI","Strada Giuseppe Verdi nr. 3"]
[{"$nulls":6},"( Sc = Sd = 65,73 mp ; Su = 52,46 mp ; Sl = 25,91 mp ; Sistem constructiv : fundatii caramida, zidarie portanta, sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla )"]
["105128","02/07/2018","955","19/07/2018","915","ENGIE ROMANIA SA PRIN PROIECTANT ASOCIEREA SC TRACTEBEL ENGINEERING SA-SC INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL PRIN REPREZENTANT CIOCĂNESCU PETRE","REABILITARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE,JUDETUL DOLJ,LOCALITATEA CRAIOVA,STRADA MIRCEŞTI,CU CONDUCTE ŞI INSTALAŢII DE RACORDARE MP DIN PE 100 SDR11","Strada Mircesti nr. - bl. - sc. - et. - ap. -"]
["108871","09/07/2018","954","19/07/2018","918","CROITORU NICOLA IONEL REPREZENTANT AL PROPRIETARILOR BL.50, SC.1, B-DUL DACIA","SEPARARE INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE IN VEDEREA CONTORIZARII INDIVIDUALE PE APARTAMENTE","Bulevardul DACIA nr. 124 bl. 50 sc. 1"]
["110368","10/07/2018","953","19/07/2018","917","ENGIE ROMANIA SA PENTRU TEODORESCU DUMITRA PRIN PRIMASERV SRL","BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA 100 SDR 11 Dn32 mm CU L=4,50 ML","Aleea Tirgului nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. -"]
["110423","10/07/2018","952","19/07/2018","916","ENGIE ROMANIA SA PENTRU UIDUMAC VICENTIU PRIN SC PRIMASERV SRL","BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE 100 SDR Dn32 MM CU L=1,30 ml","Aleea 6 Paringului nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. -"]
["110369","10/07/2018","946","18/07/2018","904","ENGIE ROMANIA SA PENTRU IORDACHE CASTELIA PRIN PRIMASERV SRL","REALIZARE BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN LUNGIME DE 3,00ML","Strada Olarilor nr. 28 bl. - sc. - et. - ap. -"]
["107548","05/07/2018","944","18/07/2018",null,"BARBU NICOLAE ȘI BARBU EMILIA GRAȚIELA","CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1, GARAJ LA PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN - CONTINUARE DE LUCRĂRI (Sc=123,24mp; Sd=223,30mp;din care garaj : Sc=Sd=23,18mp; Su=195,13mp; Sl=78,21mp; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portantă, acoperiş sarpanta lemn, invelitoare tiglă; Li=61,14ml; sistem construciv: la V - fundatii b.a., struct. rigle metalice, la N, S - fundatii b.a., zidarie caramida)","Strada Girlesti nr. 102K bl. - sc. - et. - ap. -"]
["107054","04/07/2018","943","18/07/2018",null,"DUMITRU MARIUS CRISTIAN ŞI DUMITRU FLORII","CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E ŞI IMPREJMUIRE TEREN - CONTINUARE DE LUCRARI","Strada Infanteriei nr. 12"]
[{"$nulls":6},"Sistem constructiv :Locuinta-fundatii continue b.a, zidarie cu stalpi si centuri b.a, planseu b.a. peste parter si planseu de lemn la etaj, acoperis sarpanta de lemn cu invelitoare de tigla; Imprejmuire -"]
[{"$nulls":6},"L = 101,96 ml, H = 2,00 m - fundatii continue b.a. stalpi teava metalica,panouri metalice din teava rectangulara , porti acces auto si pietonala ; pe laturile interioare- fundatii continue beton, stalpi din teava , panouri din stinghii de lemn."]
["104869","02/07/2018","939","18/07/2018","893","ENGIE ROMANIA SA PENTRU BASCRACEA STEFANIA OANA PRIN PRIMASERV SRL","BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA L = 8,50 m","Strada Genistilor nr. 107"]
["106033","03/07/2018","934","18/07/2018","892","SC MOTORKAPPA SRL PRIN GHEORGHE DAN MIRCEA","CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA DE 10 ANI, PLATFORMĂ BETONATĂ PENTRU PARCARE UTILAJE AGRICOLE ȘI PUȚ FORAT (imprejmuire: Li=212,08ml; sistem constructiv: fundatii b.a., panouri bordurate din sarma zincata cu stilpi teava)","- T24,P13,LOT 2 nr. - bl. - sc. - et. - ap. -"]
["107313","04/07/2018","927","18/07/2018","895","DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU CONSTANTINESCU SIMONA PRIN SC DD ELECTRO CONSTRUCT SRL","BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN CU CABLU TIP ACYY 4X25 MMP ÎN LUNGIME DE 24,00 ML ŞI MONTARE BMPT-40A PE STELAJ METALIC","- T20, P25 nr. - bl. - sc. - et. - ap. -"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}