{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":6,"rows_kept":54,"merged":[[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,3,8,3],[4,5,8,5],[9,0,12,0],[9,1,12,1],[9,2,12,2],[9,3,12,3],[9,5,12,5],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[13,2,16,2],[13,3,16,3],[13,5,16,5],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,5,19,5],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,5,21,5],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,25,3],[23,5,25,5],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[26,2,28,2],[26,3,28,3],[26,5,28,5],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,2,31,2],[29,3,31,3],[29,5,31,5],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[32,2,35,2],[32,3,35,3],[32,5,35,5],[36,0,39,0],[36,1,39,1],[36,2,39,2],[36,3,39,3],[36,5,39,5],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[40,5,41,5],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[42,2,44,2],[42,3,44,3],[42,5,44,5],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,5,46,5],[47,0,53,0],[47,1,53,1],[47,2,53,2],[47,3,53,3],[47,5,53,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Autorizatii de constructie eliberate de Primaria Caransebes in luna aprilie 2015"]
[]
["Nr.","Data eliberari","Nume, prenume beneficiar","Adresa beneficiarului","Denumire lucrare","Amplasament"]
["A.C."]
[46,"2015-04-28","COROBAN ALEXANDRU DANIEL","CARANSEBEŞ, 325400, - DECEBAL, Nr. 5A, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","\"BRANSAMENT APA ŞI RACORD CANALIZARE\"","Strada BUREBISTA nr. FN bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"Branşament apa: L= de 13,50 m, realizat din polietilena cu diam. 25 mm PN6. Caminul de vizitare (CA) se va realiza la limita de proprietate, pe domeniul public."]
[{"$nulls":4},"Racordul canalizare: L=15 m, realizat din tuburi din polipropilena cu diam.125 mm.Caminul de racord (CR) se va realiza pe domeniul public."]
[{"$nulls":4},"NOTA: - în mod obligatoriu înainte de începerea lucrărilor se va solicita eliberarea unui permis de spargere de catre Comp. autorizatii, permise spargere lucrări din cadrul Primariei Caransebes. Se va anunţa inceperea lucrării la Primăria Caransebes, insoţită de permisul de spargere."]
[{"$nulls":4},"-Contract de readucere la starea iniţială a terenului afectat de lucrare cu S.P.I.R. Caransebeş (conform HCL nr.285/19.09.2014)."]
["47","28/04/2015","DRAGOMIR DECEBAL ŞI SOŢIA DRAGOMIR ANGELA","CARANSEBES, 325400, - GEORGE COSBUC, Nr. 31A, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","\"CONSTRUCŢIE ANEXĂ IN REGIM P+1 \".","Strada GEORGE COŞBUC nr. 31A bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"ANEXA: Sc =25,65 mp, Sd = 51,30 mp; Su = 43,60 mp; Hmin = +3,70 m; Hmax = +5,20m."]
[{"$nulls":4},"Sistem constructiv: zidărie portantă din cărămidă pe fundaţie de beton, planşeu lemn, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă ceramica."]
[{"$nulls":4},"Se va respecta H.C.L. 19/27.01.2014 si prevederile Codului Civil."]
["48","28/04/2015","SIEBER SIMION SI SIEBER MARIA","BUCOSNITA, 327060, - ---, Nr. 17, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","CONTINUARE LUCRARI CONSTRUIRE CASA FAMILIALA Sc = 192,00 mp; Sd = 379,00 mp; su = 297,00 mp; H max =+8,45 m; H str. = +4,84 m;POT =35%","Strada DIMITRIE A STURDZA- prelungire in extravilan nr. - bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"- sistem constructiv: zidărie portantă pe fundaţii continue de beton armat, cadre b.a., planşeu peste parter din b.a., şarpantă lemn, învelitoare ţiglă."]
[{"$nulls":4},"Lucrarile au fost realizate partial in baza A.C. nr. 56/27.04.2012 (cu termen de valabilitate pana in data de 21.05.2014). Stadiul fizic al lucrarilor: realizare partial sarpanta casa, realizare imprejmuire. Nu au fost incepute lucrarile la anexa si la terenul de sport."]
[{"$nulls":4},"Lucrari ramase de executat: imprejmuirea, finisaje int. si ext., instalatii int., montare tamplarie int. si ext."]
["34","01/04/2015","S.C. DUMY & NYCO MAGNETIC S.R.L.","MEHADIA, -, - , Nr. 151, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","”CONSTRUCȚIE PROVIZORIE - TERASĂ SEZONIERĂ PE AMPLASAMENTUL VII”","Strada EPISCOPIEI nr. F.N. bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"NOTĂ: CONSTRUCȚIA .PROVIZORIE- TERASĂ SEZONIERĂ VA FI DESFIINȚATĂ DUPĂ DATA DE 01.10.2015, IAR TERENUL VA FI READUS LA STAREA INIȚIALĂ.."]
[{"$nulls":4},"În cazul apariției unor avarii la gospodărirea subterană ( apă-canal, energie electrică, gaze naturale, fibră optică ) chiriașul are obligația să permită accesul necondiționat pentru remedierea acestora."]
["35","03/04/2015","GALL CHRISTIAN MIHAEL SI GALL MARTA","CARANSEBES, 325400, Strada SPLAIUL POTOCULUI, Nr. 22, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","DESFIINTARE ANEXE (MAGAZIE- CORP 2 SI GARAJ -CORP 3) Pt. anexe (C2 si C3) : Sc= Sd=37,41 mp; Su= 29,00 mp (total)","Strada SPLAIUL POTOCULUI nr. 22 bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"POT existent=31,51 % si POT propus = 23,06 %."]
["36","03/04/2015","S.C. FRENCH AZUR RIVIERA S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR ROSU DARIUS BOGDAN","OBREJA, 327285, - --, Nr. 554, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","MONTARE RECLAMA LUMINOASA (CONSTRUCTIE CU CARACTER PROVIZORIU) SI REPARATII FATADA NOTA: în mod obligatoriu, dupa incetarea contractului de inchiriere, constructia cu caracter provizoriu (firma luminoasa) va fi demontata de pe fatada principala a blocului.","Strada ARDEALULUI nr. - bl. 3 sc. B et. p ap. -"]
["37","09/04/2015","DITA OLIMPIA","CARANSEBES, 325400, Strada RACOVIŢEI, Nr. -, Bl. 1, Sc. C, Ap. 14","CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN Sc=178,00 mp, Sd= 178,00 mp, Su=145,54 mp, H max.=+6,30 m, H str.=+2,80 m, POT propus=24,38 %.","Strada RACOVIŢEI nr. - bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"Sistem constructiv: fundatii continue, zidarie portanta de caramida rigidizată cu sâmburi din b.a., sarpanta lemn si invelitoare din tigla ceramica."]
[{"$nulls":4},"NOTĂ: SE VA RESPECTA H.C.L. nr. 19/2014.ÎN MOD OBLIGATORIU RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR SE VA FACE NUMAI DUPA CE SE VA PREZENTA CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII, CONFORM L372/2005-REPUBLICATĂ."]
["38","09/04/2015","ISCRU MARIUS SI ISCRU LUIZA LIVIA","OBREJA, 327285, - ---, Nr. 351, Bl. --, Sc. --, Et. --, Ap. --","CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN Sc=105,00 mp, Sd= 211,00 mp, Su=163,48 mp, H max.=+6,70 m, H str.=+1,25 m, POT propus=15,00 %.","Strada RACOVITEI nr. - bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"Sistem constructiv: fundatii continue, zidarie portanta de caramida rigidizată cu sâmburi din b.a., sarpanta lemn si invelitoare din tigla ceramica."]
[{"$nulls":4},"NOTĂ: SE VA RESPECTA H.C.L. nr. 19/2014.ÎN MOD OBLIGATORIU RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR SE VA FACE NUMAI DUPA CE SE VA PREZENTA CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII, CONFORM L372/2005-REPUBLICATĂ."]
["39","14/04/2015","S.C. ANGELS DISCOUNT S.R.L.","CARANSEBES, 325400, Strada 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 7, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","”CONSTRUCȚIE PROVIZORIE - TERASĂ SEZONIERĂ”.","Strada EPISCOPIEI nr. F.N. bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"NOTĂ: CONSTRUCȚIA .PROVIZORIE- TERASĂ SEZONIERĂ VA FI DESFIINȚATĂ DUPĂ DATA DE 01.10.2015, IAR TERENUL VA FI READUS LA STAREA INIȚIALĂ.."]
[{"$nulls":4},"În cazul apariției unor avarii la gospodărirea subterană ( apă-canal, energie electrică, gaze naturale, fibră optică ) chiriașul are obligația să permită accesul necondiționat pentru remedierea acestora."]
["40","15/04/2015","S.C D&D POLITEC S.R.L PRIN ADMINISTRATOR ŞTIOPU DAVID - GHEORGHE","CARANSEBEŞ, 325400, - SPITALULUI, Nr. 10A, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","\"BRANSAMENT APA\"","Strada ARDEALULUI nr. FN bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"Branşamentul propus va avea lungimea de 6 m, realizat din polietilena cu diam. 40 mm PN6. Caminul de vizitare (CA) se va realiza la limita de proprietate, pe domeniul public."]
[{"$nulls":4},"NOTA: - în mod obligatoriu înainte de începerea lucrărilor se va solicita eliberarea unui permis de spargere de catre Comp. autorizatii, permise spargere lucrări din cadrul Primariei Caransebes. Se va anunţa inceperea lucrării la Primăria Caransebes, insoţită de permisul de spargere."]
[{"$nulls":4},"-Contract de readucere la starea iniţială a terenului afectat de lucrare cu S.P.I.R. Caransebeş."]
["41","20/04/2015","S.C D&D POLITEC S.R.L PRIN ADMINISTRATOR ŞTIOPU DAVID - GHEORGHE","CARANSEBEŞ, 325400, - ARDEALULUI, Nr. 42, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","\" ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ HALĂ PRODUCŢIE\".","Strada ARDEALULUI nr. FN bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"- extinderea reţelei de joasa tensiune( LEA) pe o lungime de aprox. de 50ml , montarea a doi stalpi tip SC 15014 pe domeniu public şi montarea unui post de transformare 20/0,4 kv aerian respectiv realizarea unui branşament pozat subteran( LES) pe o lungime de aprox. 70m."]
[{"$nulls":4},"NOTA: - în mod obligatoriu înainte de începerea lucrărilor se va solicita eliberarea unui permis de spargere de catre Comp. autorizatii, permise spargere lucrări din cadrul Primariei Caransebes. Se va anunţa inceperea lucrării la Primăria Caransebes, insoţită de permisul de spargere."]
[{"$nulls":4},"-Contract de readucere la starea iniţială a terenului afectat de lucrare cu S.P.I.R. Caransebeş (conform HCL nr.285/19.09.2014)."]
["42","21/04/2015","E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. PRIN DOGARU DORIN","DEVA, -, Strada MĂRĂȘTI, Nr. -, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","”ÎNLOCUIRE CONDUCTE ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ-STR. SPLAIUL SEBEȘULUI”","Strada SPLAIUL SEBEŞULUI nr. - bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"NOTA: - IN MOD OBLIGATORIU LUCRARILE SE VOR REALIZA NUMAI DUPA OBTINEREA PERMISULUI DE SPARGERE. SE VA ANUNTA LA PRIMARIA MUNICIPIULUI CARANSEBES INCEPEREA LUCRARII INSOTITA DE PERMISUL DE SPARGERE SI DE PROCESUL VERBAL DE PREDARE A AMPLASAMENTULUI (INCHEIAT CU UN REPREZENTANT AL PRIMARIEI). LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA CU ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA ENEL, AQUACARAȘ, ROMTELECOM. REFACEREA LA STAREA INIȚIALĂ A TERENULUI SE VA REALIZA CU RESPECTAREA TERMENELOR SI CONDITIILOR DIN PERMISUL DE SPARGERE. SE IMPUNE REFACEREA ( CU O FIRMĂ AUTORIZATĂ ÎN DOMENIU ) A TROTUARULUI ( ATÂT SUPRAFAȚA AFECTATĂ DE SĂPĂTURĂ, CÂT ȘI SUPRAFEȚELE LATERALE ) PE ÎNTREAGA LĂȚIME ( PÂNĂ ÎN BORDURI ) ÎN FUNCȚIE DE NATURA MATERIALELOR EXISTENTE ( BETON, ASFALT, DALE ). LA FINALIZAREA LUCRARII SE VA PREZENTA CONTRACT INCHEIAT CU SC TRANSAL URBIS SRL PT. MATERIALELE REZULTATE DIN SPARGEREA TROTUARELOR EXISTENTE"]
["43","23/04/2015","BRASOVAN ANTONIE PETRU SI SOTIA ALINA IULIANA","CARANSEBES, 325400, - LAURENTIU IANCU, Nr. 31, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","”BRANȘAMENT APĂ”","Strada LAURENTIU IANCU nr. 31 bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"Sistem constructiv: :-branșamentul de apă se realizează din tub din polietilenă cu D= 25 mm PN6, in lungime de L=16,50 m( macadam); Caminul de vizitare (CA) se va realiza la limita de proprietate, pe domeniul public."]
[{"$nulls":4},"NOTA:- în mod obligatoriu înainte de începerea lucrărilor se va solicita eliberarea unui permis de spargere de catre Comp. autorizatii, permise spargere lucrări din cadrul Primariei Caransebes. Se va anunţa inceperea lucrării la Primăria Caransebes, insoţită de permisul de spargere. -Contract de readucere la starea iniţială a terenului afectat de lucrare cu S.P.I.R. Caransebeş conform H.C.L 285/2014."]
["44","27/04/2015","VLAD OCTAVIAN ION SI SOTIA VLAD CLAUDIA-RODICA","CARANSEBES, 325400, Strada 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 10, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -","RACORD CANALIZARE Pt. racordul propus: L= 13,30 m, tuburi polipropilena ignifuga diam.125 mm.","Strada 1 DECEMBRIE 1918 nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"NOTA: - în mod obligatoriu înainte de începerea lucrărilor se va solicita eliberarea unui permis de spargere de catre Compartimentul autorizatii, permise spargeri lucrari. Se va anunţa inceperea lucrării la Primăria Caransebes, insoţita de permisul de spargere."]
["45","28/04/2015","MAREŞ RAFAEL CEZAR","TIMIŞOARA, , - CALEA SEVER BOCU, Nr. 19, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. 22","\"LOCUINŢĂ FAMILIALĂ ÎN REGIM PARTER, ANEXĂ PARTER, TERASĂ DESCHISĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN\"","Strada CETĂŢII nr. FN bl. - sc. - et. - ap. -"]
[{"$nulls":4},"CASA: Sc=Sd= 156,0mp; Su= 123,77mp; Hmin= 2,30m; Hmax= 6,70m"]
[{"$nulls":4},"Sistem constructiv: zidărie portantă pe fundaţii beton, planşeu peste parter b.a., şarpantă lemn, învelitoare ţiglă."]
[{"$nulls":4},"ANEXA: Sc=Sd= 36,0mp; Su= 31,36mp; Hmin= 2,75m; Hmax= 4,65m"]
[{"$nulls":4},"Sistem constructiv: construcţie realizată din lemn, pe radier din beton, şarpantă lemn, învelitoare şindrilă."]
[{"$nulls":4},"NOTĂ: Se va respecta H.C.L nr.19/27.01.2014; se va păstra arhitectura imobilelor existente în zonă."]
[{"$nulls":4},"În mod obligatoriu receptia la terminarea lucrarilor se va face numai dupa ce se va prezenta certificatul de performanta energetica a cladiri, conform Lg. 372/2005- Republicata."]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}